**中盐榆林盐化有限公司食用盐颗粒分级及分配系统改造项目招标公告**

日 期：2020年7月30日

中技国际招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受中盐榆林盐化有限公司（以下简称“招标人”）委托，就利用其自筹资金的“食用盐颗粒分级及分配系统改造项目”进行国内公开招标。现邀请符合条件的投标人参加投标。

**一、项目概述**

本项目已获得主管部门审批，资金已落实。

1）项目名称：食用盐颗粒分级及分配系统改造项目

2）招标编号：0701-204020150572

3）项目范围、规模：

4）交付时间/工期：合同签订后70天内完成（包括安装调试）

**二、招标内容及分包**

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **材质** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、主设备部分** | | |  |  |  |  |
| **1.1** | 方形摇摆筛 | 双通道FYBS2036-3S | 主箱体及物料接触316L，其余碳钢 | 台 | 4 |  |
| **1.2** | 吨包机 | DCS-1000G | 与物料接触部分316L，其它304 | 套 | 1 |  |
| **二、输送及储罐部分** | | |  |  |  |  |
| **2.1** | 1#皮带机 | B800\*6M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 套 | 1 |  |
| **2.2** | 2#皮带机 | B800\*26M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 套 | 1 |  |
| **2.3** | 3#皮带机 | B800\*5M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 套 | 1 |  |
| **2.4** | 4#皮带机 | B800\*17M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 套 | 1 |  |
| **2.5** | 5#皮带机 | B500\*16M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 套 | 1 |  |
| **2.6** | 6#皮带机 | B800\*23M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 项 | 1 |  |
| **2.7** | 7#皮带机 | B500\*19M | EP100白色橡胶输送带，支架304材质 | 项 | 1 |  |
| **2.8** | 1#螺旋 | LS219 | 整机304 | 套 | 1 |  |
| **2.9** | 2#螺旋 | LS219\*6.5M | 整机304 | 套 | 1 |  |
| **2.10** | 溜槽 |  | 304 | 套 | 5 |  |
| **2.11** | 缓存料仓 | LC1500-2 | 304 | 套 | 4 |  |
| **三、平台部分** | | |  |  |  |  |
| **3.1** | 1#钢平台 |  | Q235 | 套 | 1 |  |
| **3.2** | 2#钢平台 |  | Q235 | 套 | 1 |  |
| **四、原设备改造部分** | | |  |  |  |  |
| **4.1** | 原概率筛改造 | GLS1530-1S | 分料器304 支腿Q235 | 套 | 1 |  |
| **4.2** | 原干盐皮带改造 | B800 |  | 套 | 1 |  |
| **五、电气仪表部分** | | | | | | |
| 5.1 | 现场控制柜 |  | 控制柜采用SUS304材质，密封良好，树脂漆喷涂或喷塑处理，自动控温防潮加热板。 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 设备用电线电缆、桥架线槽、传感器及按钮开关等 |  |  | 套 | 1 |  |
| **采购项目交付时间** | | | 合同签订后70天内完成（包括安装调试） | | | |
| **采购项目交付地点** | | | 中盐榆林盐化有限公司制盐厂 | | | |
| **项目用途** | | | 系统改造 | | | |

注：本次招标1个包，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

**三、投标人资格要求**

1、依照《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国境内注册、能独立承担民事责任、具有独立企业法人资格，向招标人提供货物/服务的法人，须提供营业执照副本的复印件并加盖公章。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、投标人自2017年1月1日至今，投标人须具有至少1个与该系统升级改造项目（方形摇摆筛筛分）类似的合同业绩（需附相关证明材料，包括项目概况、用户名全称、联系人、联系方式、合同复印件等信息）。

4、投标人提供的货物不是投标人自己制造的，投标人须获得所投货物/服务原厂商的授权。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，能满足本项目的需要。**须提供开标日前三个月内出具的资信证明或2019年经审计的财务报表**。

6、近三年内（本项目投标截止日期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信企业名单的，不得参与本项目投标。

7、具有ISO9001质量认证体系证书。

8、近三年内，在经营活动及招投标活动中没有重大违法记录。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分分包的同一招标项目的投标。

10、本次招标不接受联合体投标，且不允许转包。

11、按照本招标公告要求购买了招标文件。

**四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：**

（1）**本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。**

（2）**招标文件发售日期为2020年7月30日上午9:00至2020年8月5日下午17:00。**

（3）有意向的投标人应先在中国通用招标网[http://www.china-tender.com.cn](http://www.china-tender.com.cn/)免费注册，注册完成后凭登陆账号请按照网上操作流程进行购买。中国通用招标网技术支持电话：010-63348126。注册审核电话：010-63348420/010-63348287。

（4）购买标书流程：投标人先在中国通用招标网招标文件获取一栏中对应的项目（标）下填写招标文件购买申请，填写招标文件购买申请后，具体购买方式包括：

1）选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件；

2）招标文件发票领取方式：网上支付时申请领取电子发票或在北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场领取纸质发票。。

**特别提示：**

**提示1：每次购买标书申请系统生成的账号不同，请按照系统生成的账号进行付款，不要重复支付；**

**提示2：汇款金额必须与系统提示金额相同，否则将会被退回。**

3）选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可在线下载招标文件，标书室工作时间（现金、支票方式）：每天（周六、日及法定节假日除外）上午9：00－11：00、下午2：00－4：00时。联系人：杜庆 ；电话：010-63348281。

（5）本项目的招标文件售价为1000元，售后不退。

**五、投标保证金：**投标人应提交人民币5万元的投标保证金

**六、递交投标文件截止时间和地点**

**递交投标文件截止时间**：2020年8月20日上午9:00时前

**递交投标文件地点**：北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号第一开标室

**逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。**

**七、开标时间及地点：**

**开标时间：**2020年8月20日上午9:00时

**开标地点：**北京市丰台区西三环南路14号院首科大厦A座4层405号第一开标室

**请投标人派授权代表携带本人有效身份证明和法人代表授权书原件参与开标仪式**。

**八、评标办法：**本项目评标采用综合评分法

**九、招标公示**

本招标公告在中国通用招标网（www.china-tender.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）及中国盐业集团有限公司网站（http://www.chinasalt.com.cn）同时发布。

**十、招标人信息**

名 称：中盐榆林盐化有限公司

地 址：陕西省榆林市榆阳区鱼河镇

邮政编码：719008

联 系 人：张宇

电 话：13892263993

邮 箱：872041865@qq.com

**十一、招标代理机构信息**

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

邮政编码：100055

联 系 人：常志峰、刘宇宁、朱虹

电 话：010-63348621、63348638

传 真：010-63348648

邮 箱：changzhifeng@cgci.gt.cn

**备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途。**

**账号信息：**

开户银行：交通银行阜外支行

户 名：中技国际招标有限公司

账 号：1100 6014 9012 0131 4779 7